{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中心药房增补无线技术参数"]
["名称","参数","数量","单位"]
["移动医护业务无线AP","*1.要求纳入原AC统一管理；\n2.移动医护性能指标要求，AP内置双路射频卡，能够同时对外提供无线网络服务，支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac；\n3.病房内2.4GHz及5GHz无线信号强度均匀，整个病区内无线信号信覆盖强度≥-65db；\n*4.要求千兆电口≥1个，支持POE供电；支持SMA型射频输出口≥8个；\n*5.要求2.4GHz或5GHz无线信号分别在室内信号分布基站系统中通过单一射频卡发射，整个病区2.4GHz及5GHz无线信号分别仅有一个ssid，为避免无线过多干扰，在同一病区占用信道≤1个；\n6、合理利用现有有线网络设施，避免重复投资；安装过程中应充分考虑设备物理安全，所有设备必须有相应的安全措施，并安装在不易被人触及的位置；安装位置需明确标示；布线时应充分考虑防潮、防尘、防震等环境因素；\n7.要求支持冗余备份技术，移动医护业务AP宕机时，有备份信号可以自动接替，医院移动医护业务不会中断；\n8.要求提供电信入网许可证。",1,"台"]
["移动医护业务无线信号分配AP","1、要求支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac，AP内置双路射频卡，能够同时对外提供无线网络服务，其中5G≥433MHz，2.4G≥150MHz；\n*2.AP要求SMA型射频输出接口≥8个，用于基站射频信号和天线射频信号输出；提供≥2个0/100/1000Base-T以太网上联端口\n3.要求能实现隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖；\n*4.要求射频信号接口具备天馈链路检测功能，设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位；\n5.支持扩展物联网设备，为了保证物联网业务顺利开展，可为物联网设备供电，设备自身携带IOT接口，也可通过另外部署设备实现；",1,"台"]
["移动医护无线系统连接线缆C类","1.为保证无线信号传输质量，要求必须采用工厂成品线缆，严禁现场制作；\n2.了方便部署实施和美观，方案所用所有连接线缆均需采用超柔馈线，最大弯曲度≥150°；\n*3.要求线缆支持同时传输2.4GHz和5.8GHz无线信号；\n4.长度≥18米。",1,"根"]
["移动医护无线系统无线AP天线","1.为保证病房内的信号量，要求必须有无线AP天线部署到没间病房；\n2.保证病房内整体装修效果，入室天线需吸顶安装；\n*3.要求天线支持同时传输2.4GHz和5.8GHz无线信号；",5,"个"]
["POE供电模块","1.供电电压：一般为44~57V，常见的为48V。\n2.最大允许电流和最大启动电流：最大允许电流为0.550A，最大启动电流为0.5A。\n3.功率：提供功率为3.84~12.95W五个等级的功率，总功率不超过13W。\n4.空载电流：空载时需要电流为5mA。\n5.接口类型：当采用RJ45接口连接PD设备时，线缆共有4对，8芯。其中12、36为网络传输用（常见的四芯网线制作方式），而剩余的4芯中，45为正、78为负，为PD设备提供48V的电压。",1,"个"]
["六类网线","1、完全符合和优于六类相关标准要求，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，\n2、采用中心十字架结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性；\n3、铜芯材料采用优质无氧铜，满足线规23AWG；\n4、绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），厚度0.235mm，\n5、护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6mm,防火级别为CM，铜缆外径为 6.5mm；\n6、整箱重量为15.54kg/305米。工作温度范围：-20 至 75度。",60,"米"]
["移动医护无线系统连接线缆C类","1.为保证无线信号传输质量，要求必须采用工厂成品线缆，严禁现场制作；\n2.为方便部署实施和美观，方案所用所有连接线缆均需采用超柔馈线，最大弯曲度≥150°；\n*3.要求线缆支持同时传输2.4GHz和5.8GHz无线信号；\n4.长度≥10米。",5,"根"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}